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第一部分  资格审查
一、资格审查条件
本项目采用资格后审的方式，即在开标后、评标前进行。招标人将根据规定的资格审查条件对投标人进行审查，通过审查的投标人方可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件如下表所示。
资格审查要求对照表

	序号
	资格和符合性检查回应内容
	是否响应

（填“是”或“否”）
	资格审查文件中的页码

	1
	1.企业营业执照或“三证合一”证照。
2.企业资质类别、等级：

具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3.项目经理注册专业、资格等级：
具有有效期内的机电专业二级及以上建造师资格且具备安全员B证，注册单位须与投标单位一致。 
（提供有效的劳动合同、近三个月社保缴纳证明）
4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）；

提供相关复印件须加盖单位公章。
	
	

	2
	承诺书：

投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。
	
	

	投标人：______________________(盖章)
日    期：_______年______月______日


注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人审查。
二、资格审查说明

1.投标人必须满足以上所有条件，如有其中一项不满足，则资格审查不予通过，不能进入下一步评标。

2.资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）相关资质证书

（3）信用情况
（4）承诺书

3.截图要求
对照《资格审查对照表》里企业资质、等级，信用情况；相关内容可在网上查询的，投标人须提供投标截止时间前10日内国家官方网站查询截图，未提供、截图不清晰或不完整导致无法核实的，资格审查不予通过。

4.其他

招标人保留在开标后对投标人上述信息进行再次核验的权利。若发现截图信息与官方系统实时记录不符，以官方系统记录为准，并视为投标人提供虚假材料，取消其投标资格。
三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、有效、详细，以便招标人做出正确判断。未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料、未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。投标人如提供虚假材料通过资格审查，一经发现，招标人有权取消其投标资格，并提交有关部门追究其责任。
2.资格审查文件应单独装订，份数为一式贰份，壹份正本、壹份副本；与肆份投标文件一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样，正本与副本不一致时以正本为准。请在投标截止时间前与投标文件一并密封送达正德职业技术学院东门，递交前请联系毛老师（电话：025-52111868）；逾期不再受理，视为自动放弃投标。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。
4.投标人应自行承担编制及递交资格审查文件、投标文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不承担任何责任。

附：资格审查承诺书
资格审查承诺书

________________（招标人）：
我公司将参加_____________________（项目名称）的投标，现承诺如下：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.不存在下列任意一种情形：
（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）。
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。
（5）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。
3.我公司和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关行政主管部门行政处罚的。

4.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。
本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚。

投  标  人：______________（盖章）
法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

第二部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指确定中标候选供应商，亦称乙方。本项目为一个标段。
2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七共七个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自行承担。
二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到后及时答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，招标人将不予答复。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间前对招标文件进行补充或修改。补充或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式肆份，分别为“正本”壹份和“副本”叁份，正本与副本不一致时以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价须以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

第三部分  招标方式及相关规定

一、招标方式
正德职业技术学院中心机房改造项目为公开招标，请投标人在规定时间将投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

二、采购程序
报名→现场踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定中标单位。

三、供应商管理
投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

四、递交投标文件截止时间

2026年8月9日上午9：30。
五、递交投标文件地点

南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的投标文件不予受理）。

六、开标地点

正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室。

七、异常低价投标审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效投标处理。

八、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定中标候选人。评分标准如下表：

项目评分表
	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	业绩

（5分）
	投标人具有类似项目业绩（合同内容须包含机房建设、综合布线、云桌面系统集成等同类项目），每提供一份有效合同得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年6月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）
	5

	三
	企业资质与综合实力

（4分）
	1.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护方向）三级及以上，得2分（本项最高得2分）；

2.投标人同时具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得2分（缺一项不得分，本项最高得2分）。

注： 须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。
	4

	四
	经营情况

（6分）
	1.资产负债率（2分）：
资产负债率<60%，得2分；60%≤资产负债率<80%，得1分；资产负债率≥80%，得0.5分。

2现金比率（2分）：
现金比率>30%，得2分；10%<现金比率≤30%，得1分；现金比率≤10%，得0.5分。

3.流动比率（2分）：
流动比率>2，得2分；1<流动比率≤2，得1分；流动比率≤1，得0.5分。

审计报告为保留意见、无法表示意见或否定意见三者中任一结论，或审计报告及财务报表未提供或提供不全该项不得分。

特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。
	6

	五
	技术参数响应

（16分）
	对照第四部分“采购需求及技术要求”第三点“技术要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（技术条款）。

★号指标为实质性响应条款，有1项不满足视为无效投标，不计分。

其他非★项每负偏离1项扣2分，本项最多扣16分，扣完为止。
	16

	六
	商务条款响应

（4分）
	对照第五部分“报价内容及相关要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（商务条款）。

每有一项负偏离扣1分，本项最多扣4分，扣完为止。
	4

	七
	施工组织与实施方案

（10分）
	根据投标人提供的施工组织方案进行评审，包括但不限于：

① 强弱电改造施工方案（线缆敷设、配电箱改造、接地防雷等）的详细性、合规性及安全性；

② 防静电地板更换方案（旧地板拆除、基层处理、新地板安装、平整度控制等）的合理性；

③ 隔断改造方案（固定隔断、移动隔断、推拉门、开合门的材质选型、结构设计、安装工艺、密封隔音措施）的可行性和创新性；

④ 整体进度计划及保证措施是否合理，能否在30日历天内完成；

⑤ 安全防护措施及文明施工措施是否到位。

评分标准：

• 方案完整、详尽，措施科学可行，针对性强，得7-10分；

• 方案基本完整，措施较合理，但细节不足，得4-6分；

• 方案简单笼统或未提供，可行性一般，得0-3分。
	10

	八
	质量保证措施

（5分）
	评审投标人的质量保证体系，包括：

① 质量管理组织机构及职责分工；

② 材料设备进场检验、施工过程质量控制、隐蔽工程验收等环节的管控措施；

③ 针对本项目提出的质量通病防治措施（如线路接触不良、地板平整度偏差、隔断隔声不达标等）；

④ 竣工后整体测试验收方案（通电测试、绝缘测试、负载压力测试、隔声检测等）。

评分标准：

• 措施全面、具体，标准明确，可追溯性强，得4-5分；

• 措施基本覆盖，但部分环节不够细化，得2-3分；

• 措施粗略或未提供，缺乏针对性，得0-1分。
	5

	九
	供货安装调试方案（7分）
	评审设备供货及安装调试方案，包括：

① 设备供货计划（能否按期到货、原厂正品保障措施）；

② 设备开箱检验、安装固定、理线接线、标签标识等工序的规范化；

③ 云平台（超融合、云桌面、教学管理软件）部署、组网调试、系统优化方案；

④ 批量安装操作系统及教学软件、网络互通测试、满载试运行计划；

⑤ 应急预案（如设备延期、调试失败等情况下的应对措施）。

评分标准：

• 方案详尽，计划清晰，操作性强，有完善预案，得5-7分；

• 方案基本完整，但预案或细节不足，得2-4分；

• 方案过于简单或未提供，缺乏可操作性，得0-1分。
	7

	十
	售后服务方案
（5分）
	评审售后服务方案，包括：

1  售后服务团队配置、响应时效承诺（日常故障30分钟响应，重大故障2小时到场）、培训方案；

② 质保期内巡检计划（每学期至少1次，开学/考前主动排查）；

③ 备品备件库设置及无法当场修复时的替代方案；

④ 售后兜底承诺（不推诿、全免费、终身成本维修）；

⑤ 服务流程及投诉处理机制。

评分标准：

• 方案完善，响应迅速，兜底措施有力，得4-5分；

• 方案较完整，但部分条件需待明确，得2-3分；

• 方案一般或未提供，响应时效或兜底承诺模糊，得0-1分。
	5

	十一
	工期承诺（5分）
	投标人承诺在招标文件要求的工期（30日历天）基础上提前完工的，每提前1个日历天加1分，本项最高5分。
投标人须提供加盖公章的工期承诺函，格式自拟。
注：提前完工承诺须配合可行的工期保障措施（措施方案须在第七项评分标准施工组织与实施方案里单列一段表述），中标后纳入合同管理，未按承诺工期完工的，按违约处理。
	5

	十二
	“升级改造”选材
（3分）
	投标人应按照清单编制说明中的“主要材料品牌（拟建议推荐品牌）”填报拟用品牌、型号、性能指标，并附检测报告、产品认证等证明材料，具体如下：
选用品牌经评审认定优于参照品牌，关键性能指标显著高于参照品牌要求（提供量化对比），证明材料完整真实，每高于一项可得1.5分，最多得3分。
投标人所提供材料品牌、型号必须详细列明（在附件十四中提供）。
	3

	总分
	100


九、投标人如需咨询，请与招标单位联系。
商务咨询：毛老师   电话025-52111868 18913816317
技术咨询：陈老师   电话18913816240

其他未明确条款以合同约定为准。

第四部分 采购需求及技术要求
一、项目概况
本项目主要涵盖学院3209、3309中心机房强、市、弱电系统升级改造、信息发布屏的升级改造及采购显示器（含键鼠）、云终端、服务器、交换机等核心计算网络设备，并提供服务器机柜供应以及整体组网工程的实施服务；同时3209中心机房布局改造及采购空调和教学扩音系统。
二、采购内容

	序号
	货物名称
	数量 （单位）

	1
	显示器
	298套

	2
	5匹空调
	4台

	3
	1.5匹空调
	1台

	4
	扩音系统
	1套

	5
	电子显示屏
	2台

	6
	超融合服务器
	4台

	7
	服务器机柜
	1台

	8
	云终端（瘦终端）
	80台

	9
	千兆存储交换机
	2台

	10
	云桌面授权
	164个

	11
	机房教学管理软件授权
	164个

	12
	两人位电脑桌
	4张

	13
	四人位电脑桌
	2张

	14
	六人位电脑桌
	1张

	15
	凳子
	22张


	16
	升级改造

（包含强弱电，静电地板和隔断等）
	


三、技术要求

1.中心机房3209基础建设

（1）中心机房3209强电、市电、弱电系统改造

中心机房3209强电、市电、弱电改造及施工安全规范要求表

	改造类别
	具体施工项目
	规范要求

	强电、市电改造要求
	电源线铺设
	1.电源线规格：3×2.5平方，符合国家标准，具备3C认证；

2.绝缘层：优质阻燃材料，阻燃等级不低于GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》规定的C级。

	
	
	1.铺设方式：独立敷设，不与弱电共管共槽。线管选用PVC阻燃线管；

2.线缆填充率：单根线管内不超过40%；

3.与弱电平行间距≥300mm；交叉垂直间距≥100mm，交叉处用金属屏蔽管隔离。静电地板下强电走镀锌钢管，固定牢固、横平竖直。

	
	
	1.连接要求：连接配电箱、排插等设备时，做好接线端子压接或焊接，确保连接牢固、接触良好；

2.绝缘防护：接线完成后，用绝缘胶带包裹裸露导线，避免短路、漏电。

	
	配电箱
	1.全面检查评估原有配电箱，确保柜体完整、无变形损坏，内部开关、漏电保护器等元件功能正常；

2.老化、损坏或不符合标准的元件需更换，更换元件为同等质量合格产品。

3.按机房用电负荷规划内部线路布局，合理分配各回路负荷；

4.每个回路配置独立空气开关与漏电保护器，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，实现过载、短路及漏电保护。

5.在配电箱显著位置张贴回路标识，清晰标注各回路连接的设备或区域，便于后期检修维护。

	
	照明
	全部更换日光灯及灯座。

	
	排插安装
	1.排插要求：符合国家标准、具备3C认证，额定功率≥2500W；

2.配置要求：插孔数量按需配置，带有独立电源开关与过载保护功能。

3.安装位置：安装于桌下隔板之上或桌侧，便于插头插拔且不影响桌面使用；

4.连接要求：与电源线连接牢固，采用防水、防脱落方式，避免外力拉扯导致线路松动脱落。

	弱电改造要求
	网线铺设
	1.水平链路：六类非屏蔽网线。主干链路：万兆单模光纤，满足高速传输。

2.端接统一T568B 标准。

3.强弱电物理分离，严禁共管共槽；平行间距≥300mm，交叉垂直距≥100mm。

4.线缆一律选用低烟无卤阻燃材质。

5.弱电屏蔽连续性完好。

6.线缆弯曲半径符合规范，无挤压、扭曲、死弯。

7.标识要求：每根网线两端做永久性标识，包含点位编号、起始位置等信息。

	
	RJ45模块与网络配线架安装
	1.RJ45模块：选用6类非屏蔽模块，与6类网线匹配；按T568B标准端接，确保线序正确、接触良好，端接后需专业测试。

2.剥线长度适中，不损伤铜芯绝缘层，线对绞合尽量不打散。线序严格按色卡压接，卡接牢固无虚接、断芯。线缆预留冗余，面板内余线规整盘绕，不硬折挤压。模块卡入面板卡扣到位，无松动、歪斜。

3.端口按点位编号顺序排布，分区规整，便于查线。前后线路分离，不交叉缠绕。线缆弯曲半径达标，严禁死弯、重压、拖拽。


3209中心机房共296个点位，按照机房负荷标准完成配电回路改造、桥架铺设、电源线布设、接地、防雷、插座点位安装、空开分组、回路标识等全套施工。

必须进行全机房通电测试、绝缘测试、接地电阻测试、负载压力测试，杜绝局部断电、跳闸、电压不稳、线路发热等问题。

严禁私拉乱接、虚接、裸线外露，所有施工符合电气安全规范，通过学校及常规安全验收。

（2）中心机房3209防静电地板更换

工程范围：3209中心机房防静电地板更换。

工程面积：共计约600平方米，其中约100平方米利旧 。

地板规格：60cm×60cm标准尺寸。

材质要求：陶瓷面防静电地板。

技术标准：符合国家防静电地板相关技术规范（GB/T 35665-2017《防静电活动地板通用规范》 、GB50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB50944-2013《防静电工程施工与质量验收规范》 SJ/T 10796-2021《防静电地板及铺板系统技术要求》）。

技术指标列表

	类别
	项目
	技术指标
	检测要求/备注
	执行标准
	备注

	龙骨支架
	支架/横梁
	优质冷轧钢/铝合金，无锈蚀、无裂纹、无变形
	目视+手感检查，损坏部分进行更换，调平，平整度达标。
	
	4区的龙骨支架在3楼

	新更换地板
	规格尺寸
	600×600mm（公差≤±0.5mm），厚度30/35mm（公差≤±0.3mm）
	卷尺测量，每批次抽查10%，不少于3块
	GB50174-2017、GB/T36340-2018、GB50462-2015
	4区的防静电地板在3楼

	
	企口与接缝
	与横梁咬合紧密无松动，接缝间隙≤0.5mm
	目视+塞尺检测，逐块检查接缝
	
	

	
	表面电阻
	2.5×104～1.0×10⁹Ω（优选10⁶～10⁹Ω）
	表面电阻测试仪，逐块检测
	
	

	
	系统电阻
	表面至接地端1.0×10⁴～1.0×10⁹Ω
	系统电阻测试仪，抽样检测，抽样比例≥10%
	
	

	
	平整度
	板面翘曲≤0.5mm，相邻板块高差≤0.5mm
	2m靠尺+塞尺检测，逐块检查
	
	


（3）中心机房3209隔断改造
3209中心机房总面积约600平方米，包含4个教学区及1个教学管理区。本次改造保留1区、2区、3区原有位置，新增4区（可容纳40个机位），教学管理区向外扩建至与3区齐平。整体需拆除原有老旧隔断并完成建筑垃圾清运、基层达标处理，全新安装隔断构件，所有隔断外观造型、配色制式统一，需具备防火、隔声、防静电、防尘、稳固抗形变性能，满足机房教学实训使用。现将各区域隔断要求拆分如下：

a)1、2、3区固定隔断要求

1、2、3区相互之间采用标准化固定隔断分隔，整体采用上部隔音玻璃、下部合金板材的竖向分层设计，整体到顶封堵，无任何通透缝隙，分区边界规整对齐，实现各区域独立分隔。
材质结构要求：上部为双层中空隔音玻璃，具备优质隔音降噪、透光不透视效果，可有效减少区域光线互通的同时，杜绝教学声音串扰；下部采用加厚合金金属板材，表面做防静电喷涂处理，质地坚固耐磕碰、日常易清洁打理；整体框架采用加厚金属型材龙骨，拼接严密、结构牢固，长期使用不易变形。

隔声性能：可有效阻隔区域声音串扰，保证1、2、3区相邻教学区教学活动互不干扰。

防火性能：所有隔断构件达到不燃/难燃级别，完全符合机房消防验收标准及使用要求。

防静电性能：板面表面电阻控制在10⁶∼10⁹Ω区间，所有金属框架统一接入机房等电位，杜绝静电隐患。
密封防渗性能：所有板缝、顶面与地面交接位置，需均匀打设防火密封胶，实现防尘、防鼠、不漏风的密闭效果。

b）4区隔断改造要求
本次改造新增4区（容纳40个机位）。3区与4区之间设置可移动隔断，实现机房灵活分区，可快速切换为40台机位、128台机位两种教学使用模式，兼顾隔离效果与空间灵活性。

隔音与密封性能：隔断采用隔音材料，隔断拼接处、与地面和墙面的接触部位均设置专用密封结构，杜绝缝隙漏声、漏风问题。隔断安装完成后，须由具有CMA/CNAS资质的第三方检测机构对隔音效果进行现场检测，计权隔音量RW≥35dB（或现场隔声量DnT,w≥30dB），检测费用由中标人承担。检测不合格的，中标人须免费整改至达标。

材质与环保防火要求：框架采用高强度轻质铝合金材质，兼具强抗变形性、结构稳定性，同时减轻整体重量，便于人工灵活移动。隔断板材符合国家机房防火相关标准，且甲醛释放量达到E1级环保标准，无有害气体释放，全方位保障师生身体健康与机房使用安全。

运行配件与使用性能：滑轮选用高强度尼龙或不锈钢材质，耐磨性、承重性优异，单个滑轮承重不低于100kg，适配长期高频移动使用；轨道采用优质铝合金材质，表面光滑平整，保障隔断移动全程顺滑无卡顿，运行整体噪音不超过40dB。

结构与外观设计：采用推拉式或折叠式设计，推拉式移动平稳顺滑，折叠式收纳后占用空间极小，便于存放。整体外观简洁大方，配色可根据采购人需求多选适配，与机房整体装修风格高度统一。

4区连通口配套安装推拉门，门体制式、材质、外观与全场教学区隔断统一，采用上隔音玻璃+下合金板材一体式结构。

门扇启闭轻便静音、顺滑无卡顿，闭合后密封严实，可有效阻隔区域噪音传递。门框、门扇配件防锈耐磨、坚固耐用，安装牢固稳定，缝隙均匀规整，兼顾通行便捷性与区域隔音隔离效果。

c)1-2区、2-3区推拉门要求
1区与2区、2区与3区的连通口统一安装同制式推拉门，门体与固定隔断风格、材质完全统一，为上隔音玻璃+下合金板材一体式结构，适配区间连通与隔离需求。

推拉门整体启闭轻便顺滑、运行阻力小、静音无卡顿，日常操作省力，适配高频次开关使用场景。门体闭合后密封性极佳，可有效阻断声音互通，保障各区域独立教学不受相邻区域干扰。

门扇轨道、滑轮采用防锈耐磨材质，长期频繁使用不易损坏、卡顿。门框与隔断框架同材质、同色系，安装后缝隙均匀、整体牢固，无晃动、偏移等问题。

d)教学管理区开合门要求
教学管理区外扩至与3区齐平，区域出入口设置平开式开合门，门体采用上隔音玻璃、下合金板材设计，整体风格、配色、材质与全场隔断完全统一。

门体适配管理区进出管控场景，标配安全防盗门锁，启闭灵敏可靠，可实现区域权限锁闭，满足独立管控需求。门扇开关顺畅、闭合严实，兼具隔音防护、防尘防风、区域安全管控多重功能。

施工安装要求：

供应商需在合同签订后5日内，安排专业人员到机房现场进行实地测量，根据测量结果进行隔断的设计与生产，确保隔断尺寸精准适配机房空间。

施工安装过程中，供应商需制定详细的施工方案和安全防护措施，确保施工安全，避免对机房内现有计算机设备、网络线路等造成损坏。如因施工导致设备损坏或网络故障，供应商需承担全部维修费用及由此造成的损失。

安装完成后需对隔断进行全面调试，确保隔断移动、锁定、隔音等各项功能正常运行。

2.中心机房3309-CD区基础建设

中心机房3309-CD区强电、市电、弱电改造及施工安全规范要求表
	改造类别
	具体施工项目
	规范要求

	强电、市电改造要求
	电源线铺设
	1.电源线规格：3×2.5平方，符合国家标准，具备3C认证；

2.绝缘层：优质阻燃材料，阻燃等级不低于GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》规定的C级。

	
	
	1.铺设方式：独立敷设，不与弱电共管共槽。线管选用PVC阻燃线管；

2.线缆填充率：单根线管内不超过40%；

3.与弱电平行间距≥300mm；交叉垂直间距≥100mm，交叉处用金属屏蔽管隔离。静电地板下强电走镀锌钢管，固定牢固、横平竖直。

	
	
	1.连接要求：连接配电箱、排插等设备时，做好接线端子压接或焊接，确保连接牢固、接触良好；

2.绝缘防护：接线完成后，用绝缘胶带包裹裸露导线，避免短路、漏电。

	
	配电箱
	1.全面检查评估原有配电箱，确保柜体完整、无变形损坏，内部开关、漏电保护器等元件功能正常；

2.老化、损坏或不符合标准的元件需更换，更换元件为同等质量合格产品。

3.按机房用电负荷规划内部线路布局，合理分配各回路负荷；

4.每个回路配置独立空气开关与漏电保护器，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，实现过载、短路及漏电保护。

5.在配电箱显著位置张贴回路标识，清晰标注各回路连接的设备或区域，便于后期检修维护。

	
	排插安装
	1.排插要求：符合国家标准、具备3C认证，额定功率≥2500W；

2.配置要求：插孔数量按需配置，带有独立电源开关与过载保护功能。

3.安装位置：安装于桌下隔板之上或桌侧，便于插头插拔且不影响桌面使用；

4.连接要求：与电源线连接牢固，采用防水、防脱落方式，避免外力拉扯导致线路松动脱落。

	弱电改造要求
	网线铺设
	1.水平链路：六类非屏蔽网线。主干链路：万兆单模光纤，满足高速传输。

2.端接统一T568B 标准。

3.强弱电物理分离，严禁共管共槽；平行间距≥300mm，交叉垂直距≥100mm。

4.线缆一律选用低烟无卤阻燃材质。

5.弱电屏蔽连续性完好。

6.线缆弯曲半径符合规范，无挤压、扭曲、死弯。

7.标识要求：每根网线两端做永久性标识，包含点位编号、起始位置等信息。

	
	RJ45模块与网络配线架安装
	1.RJ45模块：选用6类非屏蔽模块，与6类网线匹配；按T568B标准端接，确保线序正确、接触良好，端接后需专业测试。

2.剥线长度适中，不损伤铜芯绝缘层，线对绞合尽量不打散。线序严格按色卡压接，卡接牢固无虚接、断芯。线缆预留冗余，面板内余线规整盘绕，不硬折挤压。模块卡入面板卡扣到位，无松动、歪斜。

3.端口按点位编号顺序排布，分区规整，便于查线。前后线路分离，不交叉缠绕。线缆弯曲半径达标，严禁死弯、重压、拖拽。


3309-CD区共80个点位，按照机房负荷标准完成配电回路改造、桥架铺设、电源线布设、接地、防雷、插座点位安装、空开分组、回路标识等全套施工。
必须进行全机房通电测试、绝缘测试、接地电阻测试、负载压力测试，杜绝局部断电、跳闸、电压不稳、线路发热等问题。
严禁私拉乱接、虚接、裸线外露，所有施工符合电气安全规范，通过学校及常规安全验收。

注：中心机房3209基础建设、中心机房3309-CD区基础建设的质保期均为3年。
3.中心机房显示器采购

本次招标采购 298台 23.8 英寸显示器（含键鼠），要求色彩还原准确，适配教学演示、文档编辑、图形预览等场景，供应商须提供对应质保服务，具体配置要求如下：

技术指标列表
	项目
	显示器（含键鼠）参数要求
	数量（含键鼠）

	尺寸
	23.8英寸
	298台



	分辨率
	FHD 1920×1080 全高清
	

	刷新率
	≥100Hz，画面动态流畅无拖影
	

	面板类型
	IPS 广视角面板，多角度观看无色偏
	

	护眼功能
	搭载硬件级低蓝光芯片，支持无频闪 DC 调光，长时间办公降低视觉疲劳
	

	接口配置
	配 HDMI 视频输入接口，兼容云终端信号输出
	

	安装孔位
	设备配备标准VESA 75×75mm壁挂安装孔位；显示器支架结构设计于壁挂孔下方，不遮挡壁挂安装空间，可直接配套壁挂支架、显示器升降支架使用。
	

	键鼠
	1.键盘：配套有线USB键盘，标准104键布局，全尺寸按键，字符耐磨不掉色，适配办公、教学文字输入场景

2.鼠标：配套有线USB三键光电鼠标，左右主键+滚轮中键，定位精准，适配云桌面操作使用
	

	兼容性
	整机需完美适配学院现有云桌面终端及配套壁挂支架方案，信号输出、物理安装无适配冲突，可直接批量部署。
	

	品牌要求
	投标人所投产品应为市场主流品牌，产品质量、性能不低于本技术参数要求，并提供产品官方技术规格书及第三方检测报告予以证明，推荐联想、华为、冠捷（AOC）等品牌。投标人投标产品应参照或不低于上述技术规格性能要求。
	

	质保服务
	提供6年整机免费质保，质保范围包含显示器、配套键鼠全套设备；质保期内提供原厂上门维修更换服务，7×24 小时故障响应。
	


所有本次采购的显示器、键鼠等全部设备，投标方须书面承诺交付原厂全新未拆封正品，严格按照项目工期按期到货，不得提供翻新、返修、库存积压设备。

4.中心机房3209空调采购、安装

采购数量：5台。

配置要求：5匹变频空调4台，1.5匹变频空调1台。

能效标准：1级能耗。

品牌要求：国产一线品牌。

技术特性：变频机。

质保：整机6年，压缩机10年。

安装要求：

含设备就位、固定、管路铺设、排水处理、打孔密封、线路连接、外机安装、减震降噪、防水防锈全套安装工作。

安装完成后进行整机试运行、制冷制热测试、排水测试、噪音检测，确保机房恒温、无漏水、无异常噪音，满足机房设备散热、长时间开机运行需求。

所有管路整齐美观，打孔位置做好封堵防水，不破坏机房原有墙体、地面结构，施工垃圾全部清理干净。

5.中心机房3209教学扩音系统

支持4个独立教学分区+整机全域合并模式，单区、多区、全区自由切换。

分区播音互不串音，单独授课互不干扰。分区切换延时≤200ms，无断音、爆音。

满足4分区独立带载+整机房满负荷扩音，总功率适配机房声场面积。单分区可独立满功率输出，合并模式功率统一调配。

音源与路由指标：

输入通道：支持话筒、电脑音频、蓝牙、本地播放器多路音源

优先级设置：话筒＞教学音频＞背景音乐，紧急广播全区强制优先

音质声学指标：

频率响应：80Hz-16kHz，人声清晰无失真

信噪比：≥70dB，机房背景杂音抑制良好

总谐波失真：≤1%，大声场无破音

声场均匀度：室内声压差≤6dB，座位听音响度一致

控制与功能指标：

本地面板+远程管控：机房本地操作、中控后台均可分区操控

断电记忆：分区状态、音量参数断电保存

音量独立调节：4分区各自音量可调，全区统一音量同步调控

故障检测：分区线路、功放故障自检告警

防护与适配指标：

保护功能：过压、过载、短路、过热自动保护

兼容接口：常规音频口、网线中控接口，适配机房教学终端

运行稳定性：长时间满负荷连续工作无宕机

6.中心机房门口电子显示屏升级改造

（1）项目概况

采购数量：信息展示屏2台

使用场景：3209、3309门外公共区域信息公示、通知轮播展示；要求接入单位现有知了知屏信息发布平台，具备完善防篡改、防外部操控能力，禁止无关人员投屏、语音控制、修改系统与发布内容。

参考基准机型：华为Vision智慧屏5 SE 85英寸（型号 HD85KULU），投标人所提供产品性能不能低于该参考基准机型。

（2）整机硬件核心技术参数（★为实质性响应条款，不满足视为无效投标）

· 屏幕显示规格

★屏幕尺寸：85英寸，16:9标准商用显示比例，MiniLED直下式背光

★物理分辨率：3840×2160（4K超高清），240Hz高刷新率，支持MEMC动态运动补偿，峰值亮度≥1000nit，HDR10解码，178°广视角，门外多角度观看无偏色、反光严重问题

色域：广色域色彩方案，色彩还原真实，适配图片、短视频、图文通知长期轮播；一级能效，整机典型功耗≤280W

机身外观：星际黑金属窄边框，超薄机身，不含底座尺寸约 1890mm×1110.9mm×76.5mm，支持壁挂安装，配套原厂壁挂支架，适配办公楼墙体安装

· 硬件运算与存储

★操作系统：预装HarmonyOS 4.3原生系统，兼容知了知屏TV版APK，支持U盘侧载、华为分享安装第三方商用发布软件

★内存存储：3GB运行内存+64GB机身存储，支持内存拓展技术，长时间循环播放图文、短视频无卡顿、闪退；支持本地离线缓存，断网持续播放已下发内容华为

芯片：自研鸿鹄画质芯片，支持4K 120fps高清硬解码，兼容JPG、PNG、MP4、MOV、PDF、网页等知了知屏全素材格式

音频：2×25W全频扬声器，音量分级锁定，支持后台统一静音/ 限音量，避免门外噪音干扰办公区

· 网络与接口

无线：双频WiFi 2.4G/5GHz、蓝牙5.1，可接入单位办公内网；支持静态IP配置，适配内网信息发布管理

有线：预留网口、HDMI2.1接口×2、USB2.0/3.0接口，支持本地素材导入、设备调试

外设：配套原厂红外遥控器，支持功能锁定，可屏蔽语音、主页、设置快捷键

· 硬件安全与防护基础

整机通过3C强制认证、一级节能认证，原厂整机质保≥2年；平均无故障运行时间MTBF≥60000小时，满足7×16小时长期公示使用

支持机身实体按键锁定功能，可关闭机身侧边物理调节按键，杜绝路人直接操作屏幕

前置摄像头可系统级完全关闭、禁用，杜绝AI交互弹窗干扰展示内容

（3）知了知屏平台兼容与信息发布功能（★实质性条款）
★整机无需外接工控盒子，原生鸿蒙系统可直接安装、稳定运行知了知屏TV端发布软件，无需硬件改造、无兼容闪退问题。

素材传输加密下发，播放内容本地校验，普通人员无法通过U盘篡改本地播放文件。

（4）防篡改、防外部操控安全管控要求（核心需求，★实质性条款）

· 系统底层权限锁定能力（屏幕本地防修改）

★支持设置系统访问密码（儿童锁/家长管控），无授权密码无法进入系统设置、网络设置、应用管理、卸载软件、修改开关机参数；访客点击设置菜单直接弹出密码验证。

★支持开机自启知了知屏全屏模式，开机跳过系统主页，直接进入信息发布轮播界面；可屏蔽系统底部导航栏、顶部状态栏，隐藏全部系统操作入口。

全局按键拦截：遥控器返回键、主页键、菜单键全局拦截，仅保留音量调节功能；无密码无法退出知了知屏程序，无法切回电视桌面。

支持ADB调试开关管控，可关闭USB调试，禁止外来U盘批量安装软件、远程篡改设备配置。

· 彻底禁用语音交互，杜绝语音操控篡改

可系统级关闭远场拾音、语音唤醒、离线语音助手；关闭遥控器语音按键，按下无任何响应。

应用管理内可停用“智慧语音”系统程序，关闭麦克风全部权限，整机完全无语音控制通道，无法通过喊话切换画面、打开设置。

· 全通道关闭投屏、互联，禁止外人手机覆盖展示内容

★系统可一键关闭无线投屏、超级终端、多设备协同、碰一碰NFC投屏，同WiFi下手机无法搜索、镜像投屏至屏幕。

关闭华为分享、蓝牙文件传输，禁止外来手机向屏幕推送图片、视频、控制画面；蓝牙可按需完全禁用，防止外设接入篡改设置。

关闭设备发现广播，内网其他终端无法检索到本展示屏设备，杜绝劫持投屏、远程越权控制。

7.3209-1和3309-CD云平台机房

本次招标采购4台超融合服务器，80台云终端（瘦终端），2台千兆存储交换机，1台服务器机柜，164个云桌面软件授权及安装调式，164个机房教学管理软件授权及安装调式。

具体配置要求如下：

	序号
	名称
	推荐品牌
	技术参数
	数量

	1
	超融合服务器
	
	1、设备机架规格

★设备采用标准2U机架式工业超融合服务器架构，适配标准机柜安装；支持双路可扩展处理器，整机扩展性强，满足超融合云平台大规模节点部署、扩容及集群组网需求。

★内存插槽≥24个，支持高速内存扩容，满足超融合多虚拟机、多桌面并发运行需求；硬盘位配置≥12个，支持2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘，支持不停机硬盘更换，保障超融合集群业务持续稳定运行。

2、中央处理器（CPU）

★配置2颗X86架构企业级可扩展处理器，单颗处理器核心数≥32核，基础主频≥2.9GHz，支持超线程、多核并行运算技术，满足超融合架构下高密度VDI虚拟桌面并发调度、图形算力支撑、业务数据处理算力需求，适配大规模云桌面集群部署场景。

3、系统内存

★配置64GB高速服务器内存，共计12根，总内存容量≥768GB；支持ECC数据纠错技术，具备故障自愈、数据稳定防护能力，可承载超融合平台大量虚拟机并发运行，有效避免内存故障引发的桌面卡顿、虚拟机宕机、集群异常等问题。

4、本地存储硬盘

★硬盘配置满足超融合系统分层存储、桌面镜像存储、热点数据缓存、用户业务数据持久化存储需求，具体配置如下：

（1）600G 2.5英寸 10K SAS高速硬盘≥2块，用于超融合系统底层部署、核心业务承载；

（2）960G 2.5英寸 SATA SSD固态硬盘≥4块，用于桌面热点数据缓存、虚拟桌面镜像读写、加速云桌面登录及运行响应速度。

5、专业图形显卡

★配置2块专业级图形加速显卡，单卡独立显存≥48G，支持大型图形渲染、三维建模、高清画面加速、图形化VDI桌面并发处理，满足高性能图形云桌面业务场景需求，适配设计、仿真、可视化办公等高端VDI应用。

6、网络接口配置

★配置千兆电口网卡≥2个，用于设备管理、内网运维、常规业务数据传输；配置万兆光口网卡≥2个，配套原装万兆光模块，支持万兆高速数据转发，满足超融合集群数据同步、多用户云桌面并发登录、大文件传输、实时画面推送带宽需求，支持多网卡绑定、负载均衡、链路冗余，保障集群网络高稳定、高可用运行。

7、RAID阵列配置

★配置独立高性能RAID卡，搭载1G缓存及电池保护模块，支持RAID0/1/5/6/10等主流阵列模式，具备断电缓存数据保护功能，可有效避免意外断电、设备异常导致的数据丢失、阵列损坏，大幅提升超融合存储数据安全性与整体读写性能，适配超融合高可靠存储架构需求。

8、电源模块

★配置2块1300W服务器专用冗余电源，采用1+1冗余架构，支持负载均衡、故障自动切换，单台电源故障不影响整机及集群业务运行，满足超融合服务器7×24小时不间断高负载运行需求，具备高效节能、电压稳压、抗电网波动能力。

9、扩展插槽

★设备自带2个及以上PCIe 4.0×16高速扩展插槽，适配本项目专业图形显卡安装使用。
	4台

	2
	云终端
	
	1、中央处理器（CPU）

★处理器采用ARM架构，核心数量≥4核，处理器最大工作频率≥2.0GHz，低功耗运行，性能稳定，可满足终端系统运行、日常业务处理、外设驱动调度等业务需求。

2、系统内存

★配置内存容量≥4GB，内存类型支持DDR4/LPDDR4，具备读写速率高、运行功耗低、运行稳定性强等优势，保障系统及应用软件流畅稳定运行。

3、本地存储

★本机固态存储容量≥32GB，可满足系统安装、程序部署、本地日志缓存及基础数据存储需求，读写响应快速，适配终端常态化运行场景。

4、网络配置

★板载自适应千兆网络接口，支持10/100/1000Mbps速率自适应，支持静态IP、动态IP获取，网络传输稳定、延迟低，满足内网业务接入、数据上传下载、远程运维等网络使用需求。

5、外设接口配置

★设备接口配置齐全，满足音视频输出、外设拓展接入需求，具体接口配置如下：

（1）USB接口：配置≥2个USB3.0高速接口、≥4个USB2.0接口，可兼容各类外设、键鼠、存储设备拓展接入；

（2）视频接口：配置1路VGA接口、1路HDMI高清视频接口，支持双视频输出，适配多场景显示投屏需求；

（3）音频接口：配置1个3.5mm耳机麦克风二合一接口，支持音频输入输出，满足语音对讲、音频播放等功能需求。

6、电源参数

★设备适配标准直流供电规格，供电输入参数为12V/3A，供电稳定、功耗可控，具备过压、过流、短路保护能力，保障设备长期安全稳定运行。
	80台

	3
	千兆交换机
	参照产品：华为、H3C、锐捷，投标人投标产品应参照或不低于参照产品规格性能要求
	1.电口：配备48个10/100/1000M自适应以太网电口，支持自动协商功能，可根据连接设备的速率自动调整，支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准。每个电口需具备链路聚合功能，最多支持 8 个端口汇聚，提升链路带宽和冗余性。

2.光口：配置2个1G/10G SFP+光口，支持热插拔，兼容1Gbps和10Gbps传输速率，支持IEEE 802.3z、IEEE 802.3ae标准。光口需支持端口速率、双工模式手动配置，以及自协商功能。

3.电源：采用固化单交流电源，额定输入电压范围为100-240V AC，50/60Hz，具备过压、欠压、过流、短路等多重保护机制，保障设备稳定运行。电源转换效率不低于85%，降低能耗与发热量，支持电源状态监测，可通过管理界面实时查看电源工作状态。

4.光模块要求：每台交换机配备一对SFP+单模光模块，支持10Gbps传输速率，波长为1310nm，传输距离不低于10公里，符合ITU-T G.652标准光纤传输要求。光模块需具备数字诊断功能（DDM），可实时监测光功率、温度、电压、电流等参数，并通过交换机管理界面显示。

5.性能：交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于96Mpps，确保数据包无阻塞转发。

6.硬件：设备采用机架式设计，尺寸符合19英寸标准机架安装，高度不超过1U，方便机房空间部署。具备良好的散热设计，采用静音风扇或无风扇被动散热方式，运行噪音不超过45dB（A），保障机房安静环境。设备工作温度范围为0℃-50℃，存储温度范围为- 40℃-70℃，工作湿度范围为10%-90%（无冷凝），适应不同环境条件。
	2台

	4
	服务器机柜
	　
	1.42U标准服务器机柜
2.尺寸：600*1000*2100前后单开网孔门
3.材料：优质冷轧钢
	1台

	5
	云桌面软件
	　
	含80个点位VGPU，84个普通点位

含5年软件技术服务

一、能够统一的服务器部署融合桌面云管理平台

1.至少支持VDI/VOI两种及以上架构桌面云技术架构，在一个WEB管理平台即可完成VDI/VOI两种类型的桌面管理。

2.平台支持在单个终端上部署多个操作系统，系统兼容Windows7、8、10，Windows Server2008、2012、2016，Linux（Ubantu、CentOS），国产操作系统（麒麟操作系统、统信UOS）等。

二、满足基础远程管理功能

1.支持远程开关机。

2.针对云桌面虚拟机的系统盘/数据盘支持分别设定不同的还原策略例如每次还原、每天还原，每月还原等等，满足不同的学习、考试要求。防止系统盘、数据盘爆满的同时，也能满足考试要求下，数据资料保存一定期限的要求。

三、管理平台高可用，单台服务器故障，不影响整体使用；同时，云桌面服务器应采用集群模式部署，由多台服务器共同承载云桌面的并发要求，且各台服务器的利用率基本一致。

四、支持电子教学软件的统一配置，包括教室号、频道号、教师机IP等参数，实现终端、电子教学软件的统一部署和维护，提供终端管理和电子教学软件统一配置页面截图。

五、云桌面软件需能够实现对所有终端的统一管理、配置下发、模板切换、安全管控等功能；

六、云桌面软件应能够灵活的修改虚拟机的配置，包括且不限于CPU、内存、硬盘等，实现不同课程不同镜像，避免出现单个镜像过大导致系统卡顿现象发生。

七、管理员能够集中批量的控制终端外设使用情况，包括且不限于USB接口、打印机等，可以自主选择实现禁用、启用等功能。

八、支持不同的学生终端操作界面，管理员或教师终端能够自主选择控制学生终端或由学生终端自主选择课程镜像；

九、教学管理软件至少能够实现屏幕广播、随堂测验、收发作业、远程控制、教师录屏、学生举手、屏幕监控等功能。

十、为避免教学事故的发生，胖终端可灵活选择课程镜像，在线模式下可以通过管理员更换操作系统，离线模式下能够保证系统正常运行，不会出现中断或卡顿情况；

十一、支持嵌套虚拟化功能，实现在云桌面中安装VMware Workstation虚拟机运行Windows Server 2016系统，满足操作系统、大数据、网络攻防等课程的实验需求，可根据血药开启或关闭该功能，并支持一键升级，提供管理平台嵌套虚拟化功能配置页面截图。

十二、满足承接各类考试和培训等各类系统环境要求

1.支持批量修改虚拟机IP、系统登录名（用户名）、计算机名，满足等考环境特殊的部署要求。等考完成后，可以快速收回资源，快速切换回机房原来的教学环境，无需重新同传和拷贝系统过程，提高部署效率和质量。

2.支持考试场景下，学生的网络访问管控，设备的管控，包括移动设备接入、USB设备、存储设备等；老师可以远程监控学生的桌面行为，进行远程屏幕控制，或者多屏幕监看，保障考试的安全性。

十三、支持GPU资源的统一管理和分配

1.支持GPU池化统一管理功能，支持物理显卡和虚拟显卡的池化管理，在管理系统对平台内的所有显卡进行统一批量操作。

2.支持GPU虚拟机的容错和迁移，当集群中某一节点出现故障的情况下，用户只需重连桌面，GPU虚拟机即可自动运行到其它GPU服务器上并自动分配相同规格的CPU、内存、硬盘、GPU资源。


	80+84套

	6
	机房教学管理软件
	　

　
	1.终端的云课堂软件授权，含5年软件技术服务

2.屏幕广播：教师机能够将屏幕画面实时、流畅地广播至全体学生机，支持全屏、窗口以及自定义区域广播模式。广播过程中，应保证画质清晰，无明显延迟、卡顿、丢帧现象，帧率不低于25fps，分辨率不低于[1920×1080]。支持在广播时同步传输音频，确保声音清晰、无杂音，音量可调节。

3.学生演示：可选取任意学生机的屏幕画面，将其广播展示给全体学生或特定分组学生，方便学生进行成果展示、经验分享。

屏幕监看：教师机可实时监看单个、多个或全体学生机的屏幕画面，支持多屏同时查看，能直观了解学生学习状态。可设置自动轮巡监看，轮巡间隔时间可自定义，范围为[1-60]秒。​

4.远程控制：教师可远程对学生机进行操作，如开机、关机、重启、锁屏、解锁，打开、关闭应用程序或文件等，实现对学生学习过程的有效干预。远程控制操作响应时间应小于1秒，操作流畅无卡顿。

5.互动教学功能​

语音广播与对讲：教师可进行语音广播，向全体或部分学生讲话；支持语音对讲功能，教师与学生、学生与学生之间可进行实时语音交流，语音质量清晰、无回声、无延迟，延迟时间不超过0.5秒。

举手与发言：学生可通过学生端程序举手，向教师发起提问或申请发言，教师能及时收到提示并允许学生发言，实现课堂互动交流。

6.分组教学：可根据教学需求，将学生进行分组，在小组内开展讨论、协作学习等活动。教师能对各小组进行监控和指导，查看小组讨论情况，参与小组交流。分组信息应能保存，下次上课可直接调用。

7.文件分发：教师可将教学资料、课件、作业等各类文件，快速分发给全体、部分或单个学生机。支持批量选择文件，文件传输速度在千兆网络环境下不低于10 MB/s，传输过程中应显示传输进度、剩余时间等信息。​

文件收集：学生可将完成的作业、作品等文件提交至教师机指定文件夹，教师能便捷查看、下载学生提交的文件，支持批量下载。文件收集功能应具备自动重命名、防重复提交等机制，确保文件管理有序。​

8.电子点名：教师通过电子点名功能，快速了解学生出勤情况，可生成点名记录并导出，点名记录应包含学生姓名、学号、考勤状态、时间等信息。​

9.黑屏肃静：教师可一键使学生机屏幕黑屏，锁定键盘和鼠标，强制学生专注听讲，解除黑屏后学生机恢复原有状态。​

10.学生限制：可对学生机设置多种限制策略，包括上网限制（如禁止访问特定网站、限制上网时间等）、应用程序限制（禁止运行与教学无关的程序）、USB口使用限制（可设置只读、禁用等模式）、网络打印机和光驱使用限制等，且支持对不同学生或分组设置个性化策略。

11.灵活还原策略：在支持win7、win8、win10、win11 及主流 Linux 系统立即还原基础上，可依据终端使用频率、硬件负载自动匹配最优还原策略。具有分区保护功能，允许对系统盘、数据盘设置差异化还原规则，兼顾教学环境纯净与个性化数据留存。

12.用户私有系统创建：强化私有系统管理功能，支持私有系统版本快照管理，方便用户快速回滚至历史状态。

13.分时段设备限制：具有智能场景模式，可预设“教学模式”“考试模式”“开放模式”等场景模板，自动联动设备、网络及应用权限配置。

14.多系统开机选单及管理：优化多系统引导界面，具有可视化编排工具，支持拖拽式调整系统优先级。新增远程开机选单配置功能，管理员可通过管理端实时修改终端启动项。

15.数据差异拷贝：优化数据传输算法，具有P2P传输、增量同步技术，实现千兆网络下差异拷贝速度≥5G/分钟。支持断点续传与传输任务优先级设置。
	164个点位
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	软件调试
	
	软件调试（包含终端刷机）
	1项


计算机及配套设备安装组网调试要求：

（1）完成所有服务器、显示器、键鼠、交换机等设备开箱、安装、固定、理线、接线工作。

（2）统一安装正版系统、教学常用软件、驱动程序，完成批量组网、局域网互通、IP统一规划、网络稳定测试。

（3）支持学校上机教学、统一管控、批量还原、重启重置等教学机房常用功能，调试至无卡顿、无蓝屏、无网络掉线问题。

（4）整机调试完成后连续24小时满载试运行无故障，方可申请竣工验收。

8.3309-CD区增补电脑桌凳

（1）通用要求

a）结构设计：

整体为独立可移动模块化结构，全程无需地面打孔、膨胀螺丝固定，可灵活调整机房布局。多台拼接组合时，采用加厚镀锌角码 + 防盗螺丝锁扣连接，拼接缝隙均匀、无错台。电脑桌、方凳整体结构稳固，承重能力满足机房长期高频使用，静置、推拉、使用时无晃动、无异响、无变形。桌体边角、凳体全部做圆弧倒角处理，防磕碰、防撞击；桌底预留检修空间，方便线路检修、设备维护。凳子为独立一体式方凳，可自由摆放、方便收纳挪动。

b）材质/规格型号要求：

· 桌腿、凳腿、封板等钢制构件，全部符合 GB/T 6728冷弯薄壁型钢国家标准，材质合规、壁厚达标。

· 桌子外形尺寸（长×宽×高）：
· 两人位（面对面坐）尺寸：800mm*1200mm*750mm

· 四人位（面对面坐）尺寸：1600mm*1200mm*750mm
· 六人位（面对面坐）尺寸：2400mm*1200mm*750mm

· 尺寸公差≤±3mm，方正无扭曲、翘曲。

· 桌面采用25mm高密度防潮压缩颗粒板，表面三聚氰胺耐磨防火饰面，耐刮、耐烫、易清洁；每桌标配圆形隐藏式穿线孔，带塑胶护圈，防割线、防毛刺。

· 桌腿采用40mm*40mm*1.5mm方管，桌腿中间封板采用0.7mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，后置结构，保证线不外露，外面布局散热孔。桌腿底部加装防滑防震脚垫，防滑耐磨、保护地面、静音推拉。

· 凳子面与桌面同材质、同厚度、同色系，颜色统一美观，耐磨耐脏。长340mm宽240mm高440mm。

· 凳子腿尺寸为25mm*25mm方管、1.5mm厚。

· 整体焊接、组焊成型严格执行 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》；满焊/分段标准焊，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊口整体打磨平整光滑；钢材先镀锌防锈基底，再静电喷塑双层防护，喷塑层均匀、附着力强，耐酸碱、防生锈、防掉漆；所有金属切割面、焊接位、边角打磨钝化，无尖角、毛刺、锐边，全域防夹手、防磕碰，符合公共场所安全使用要求。

· 电脑桌下方设置封闭式主机收纳仓，专门用于放置电脑主机；主机仓配置安全柜门，门锁统一采用通用万能钥匙开启管理，便于机房集中统一维护、统一管控，防盗防误触。

· 凳子面同材质，长340mm宽240mm高440mm，25mm*25mm方管1.5mm厚。

c）外观要求：

桌面板、座椅板颜色为白色，无色差、明显划痕、鼓包、脱层、污渍；整件外观整洁，适合校园机房标准化建设。
d）环保与安全：

所有材料均须符合国家环保标准，提供第三方权威检测机构出具板材检测报告。
（2）承重要求

电脑桌均布承重≥80kg，集中承重≥50kg；

方凳坐面均布承重≥150kg，满足成人长期使用，长期负载不下沉、不开裂、不变形。

（3）采购清单及规格尺寸

两人位电脑桌凳（4张）
	项目
	参数要求
	数量

	桌子外形尺寸

（长×宽×高）
	800mm*1200mm高750mm

其余要求详见上述“通用要求”
	4张

	凳子外形尺寸

（长×宽×高）
	凳子面同材质，

长340mm宽240mm高440mm，

25mm*25mm方管1.5mm厚

其余要求详见上述“通用要求”
	8张


四人位电脑桌凳（2张）
	项目
	参数要求
	数量

	桌子外形尺寸

（长×宽×高）
	1600mm*1200mm高750mm

其余要求详见上述“通用要求”
	2张

	凳子外形尺寸

（长×宽×高）
	凳子面同材质，

长340mm宽240mm高440mm，

25mm*25mm方管1.5mm厚

其余要求详见上述“通用要求”
	8张


六人位电脑桌凳（1张）
	项目
	参数要求
	数量

	桌子外形尺寸

（长×宽×高）
	2400mm*1200mm高750mm

其余要求详见上述“通用要求”
	1张

	凳子外形尺寸

（长×宽×高）
	凳子面同材质，

长340mm宽240mm高440mm，

25mm*25mm方管1.5mm厚

其余要求详见上述“通用要求”
	6张


第五部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

1.中标单位为本项目唯一总负责单位，对所有设备安装、系统调试、整体交付、售后质保全权负责，系统兼容、整体验收责任。

2.所有设备调试必须符合国家现行规范、教育行业机房建设标准，满足学校日常教学、上机考试、实训授课长期稳定运行需求。

3.投标人必须按照招标要求提交详细分项报价清单，分类列明。每项设备、施工子目需明确品牌、规格、数量、单价、合价，严禁只报总价、无明细、打包模糊报价。报价清单需与投标技术方案、设备参数一一对应，明细不全视为无效投标。

二、工期要求
本项目为暑期专项改造项目，工期为30日历天。所有电脑部署、整体试运行、验收交付必须全部在30日历天内完成供货、安装、调试及验收，项目逾期每日按合同总价的0.1%扣除违约金。
三、验收要求
竣工时必须同步提交全套资料：设备清单、原厂质保凭证、合格证、检测报告、培训记录、维保承诺书、售后服务台账。资料不全、调试不达标、隐患未清零，学校有权不予验收、不予付款。

四、质保期要求

1. 云终端机房及配套设备质保

云终端设备、服务器、显示器、交换机等设备6年整机质保，全程原厂正规售后，支持官网可查保修信息，拒绝店保、翻新保、第三方保。质保期内出现硬件故障，免费更换全新配件或整机。

2. 整体维保兜底条款

质保期内，因设备兼容等缺陷导致的机房整体故障，均由中标单位统一兜底负责维修整改，不得以设备厂家问题推诿责任。
五、售后服务要求
1. 故障响应时效

（1）日常故障：30分钟内响应、2小时内给出解决方案。

（2）影响教学的重大故障（整室断电、大面积电脑瘫痪、空调故障导致机房无法使用）：2小时内到场处置，4小时内修复。

（3）无法当场修复的，必须提供备用设备、临时替代方案，保障学校正常教学进度，不得影响课程开展。

2. 驻场与巡检服务

（1）项目完工交付后，每学期至少提供1次免费上门巡检维保，包含设备除尘、系统优化、网络排查。

（2）开学前、考试前主动上门排查隐患，保障机房教学、考试零故障。

3. 免费培训服务

中标单位须对学校管理员、实训老师开展免费现场操作培训、运维培训，包含机房日常维护、简单故障排查、设备基础使用，培训完成后提供培训记录及完整操作手册、维保资料。

4. 售后兜底承诺

（1）质保期内所有人工、配件、上门服务全部免费，无任何隐形收费。

（2）中标单位不得以人员离职、厂家政策变动为由拒绝售后维保。

（3）项目终身提供成本价维修支持，质保期满后依旧提供优先维修服务。
六、付款方式

1.合同签订后，甲方支付合同总价款的30%；待全部教学设备完成安装调试并验收合格，甲方支付至合同总价款（其中“升级改造”项目为审定金额）的95%；剩余5%待质保期结束后一次性付清（不计利息）。
2.为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议中标人提供交通银行对公账户用于项目款结算。

第六部分　附件

附件一：工程量清单
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第七部分  投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：中心机房改造
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-07-002

投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
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附件十五：现场踏勘确认单


附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	业绩

（5分）
	投标人具有类似项目业绩（合同内容须包含机房建设、综合布线、云桌面系统集成等同类项目），每提供一份有效合同得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年6月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准，合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）
	

	三
	企业资质与综合实力

（4分）
	1.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护方向）三级及以上，得2分（本项最高得2分）；

2.投标人同时具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得2分（缺一项不得分，本项最高得2分）。

注： 须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。
	

	四
	经营情况

（6分）
	1.资产负债率（2分）：
资产负债率<60%，得2分；60%≤资产负债率<80%，得1分；资产负债率≥80%，得0.5分。

2现金比率（2分）：
现金比率>30%，得2分；10%<现金比率≤30%，得1分；现金比率≤10%，得0.5分。

3.流动比率（2分）：
流动比率>2，得2分；1<流动比率≤2，得1分；流动比率≤1，得0.5分。

审计报告为保留意见、无法表示意见或否定意见三者中任一结论，或审计报告及财务报表未提供或提供不全该项不得分。

特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。
	

	五
	技术参数响应

（16分）
	对照第四部分“采购需求及技术要求”第三点“技术要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（技术条款）。

★号指标为实质性响应条款，有1项不满足视为无效投标，不计分。

其他非★项每负偏离1项扣2分，本项最多扣16分，扣完为止。
	

	六
	商务条款响应

（4分）
	对照第五部分“报价内容及相关要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（商务条款）。

每有一项负偏离扣1分，本项最多扣4分，扣完为止。
	

	七
	施工组织与实施方案

（10分）
	根据投标人提供的施工组织方案进行评审，包括但不限于：

① 强弱电改造施工方案（线缆敷设、配电箱改造、接地防雷等）的详细性、合规性及安全性；

② 防静电地板更换方案（旧地板拆除、基层处理、新地板安装、平整度控制等）的合理性；

③ 隔断改造方案（固定隔断、移动隔断、推拉门、开合门的材质选型、结构设计、安装工艺、密封隔音措施）的可行性和创新性；

④ 整体进度计划及保证措施是否合理，能否在30日历天内完成；

⑤ 安全防护措施及文明施工措施是否到位。

评分标准：

• 方案完整、详尽，措施科学可行，针对性强，得7-10分；

• 方案基本完整，措施较合理，但细节不足，得4-6分；

• 方案简单笼统或未提供，可行性一般，得0-3分。
	

	八
	质量保证措施

（5分）
	评审投标人的质量保证体系，包括：

① 质量管理组织机构及职责分工；

② 材料设备进场检验、施工过程质量控制、隐蔽工程验收等环节的管控措施；

③ 针对本项目提出的质量通病防治措施（如线路接触不良、地板平整度偏差、隔断隔声不达标等）；

④ 竣工后整体测试验收方案（通电测试、绝缘测试、负载压力测试、隔声检测等）。

评分标准：

• 措施全面、具体，标准明确，可追溯性强，得4-5分；

• 措施基本覆盖，但部分环节不够细化，得2-3分；

• 措施粗略或未提供，缺乏针对性，得0-1分。
	

	九
	供货安装调试方案（7分）
	评审设备供货及安装调试方案，包括：

① 设备供货计划（能否按期到货、原厂正品保障措施）；

② 设备开箱检验、安装固定、理线接线、标签标识等工序的规范化；

③ 云平台（超融合、云桌面、教学管理软件）部署、组网调试、系统优化方案；

④ 批量安装操作系统及教学软件、网络互通测试、满载试运行计划；

⑤ 应急预案（如设备延期、调试失败等情况下的应对措施）。

评分标准：

• 方案详尽，计划清晰，操作性强，有完善预案，得5-7分；

• 方案基本完整，但预案或细节不足，得2-4分；

• 方案过于简单或未提供，缺乏可操作性，得0-1分。
	

	十
	售后服务方案
（5分）
	评审售后服务方案，包括：

2  售后服务团队配置、响应时效承诺（日常故障30分钟响应，重大故障2小时到场）、培训方案；

② 质保期内巡检计划（每学期至少1次，开学/考前主动排查）；

③ 备品备件库设置及无法当场修复时的替代方案；

④ 售后兜底承诺（不推诿、全免费、终身成本维修）；

⑤ 服务流程及投诉处理机制。

评分标准：

• 方案完善，响应迅速，兜底措施有力，得4-5分；

• 方案较完整，但部分条件需待明确，得2-3分；

• 方案一般或未提供，响应时效或兜底承诺模糊，得0-1分。
	

	十一
	工期承诺（5分）
	投标人承诺在招标文件要求的工期（30日历天）基础上提前完工的，每提前1个日历天加1分，本项最高5分。
投标人须提供加盖公章的工期承诺函，格式自拟。
注：提前完工承诺须配合可行的工期保障措施（措施方案须在第七项评分标准施工组织与实施方案里单列一段表述），中标后纳入合同管理，未按承诺工期完工的，按违约处理。
	

	十二
	“升级改造”选材
（3分）
	投标人应按照清单编制说明中的“主要材料品牌（拟建议推荐品牌）”填报拟用品牌、型号、性能指标，并附检测报告、产品认证等证明材料，具体如下：
选用品牌经评审认定优于参照品牌，关键性能指标显著高于参照品牌要求（提供量化对比），证明材料完整真实，每高于一项可得1.5分，最多得3分。
投标人所提供材料品牌、型号必须详细列明（在附件十四中提供）。
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：投标函

正德职业技术学院：
1. 根据已收到的                   项目招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	生产厂家
	数量 （单位）
	单价（元）
	总价（元）
	备注


	1
	显示器
	
	
	298套
	
	
	

	2
	5匹空调
	
	
	4台
	
	
	

	3
	1.5匹空调
	
	
	1台
	
	
	

	4
	扩音系统
	
	
	1套
	
	
	

	5
	电子显示屏
	
	
	2台
	
	
	

	6
	超融合服务器
	
	
	4台
	
	
	

	7
	服务器机柜
	
	
	1台
	
	
	

	8
	云终端（瘦终端）
	
	
	80台
	
	
	

	9
	千兆存储交换机
	
	
	2台
	
	
	

	10
	云桌面授权
	
	
	164个
	
	
	

	11
	机房教学管理软件授权
	
	
	164个
	
	
	

	12
	两人位电脑桌
	
	
	4张
	
	
	

	13
	四人位电脑桌
	
	
	2张
	
	
	

	14
	六人位电脑桌
	
	
	1张
	
	
	

	15
	凳子
	
	
	22张
	
	
	

	16
	升级改造

（包含强弱电，静电地板和隔断等，具体分项根据工程量清单报价）
	
	
	

	大写合计（人民币）：

	注：1.总价必须包含完成本项目的所有费用（包含改造、软件及设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、税费、售后维保等全部费用）。

2.本项目推荐优先选用国产品牌，所投产品须完全满足本招标文件全部技术参数、施工及售后等标准。


2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受招标文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
8.如果中标，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证照）复印件（加盖公章）

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件

最近三年承担过类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须提供上述项目（合同内容须包含机房建设、综合布线、云桌面系统集成等同类项目）合同复印件并加盖公章；合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年6月1日起至投标截止日且合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中报价响应明确品牌/型号，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。升级改造所需主材无需在参数偏离表中填写，请投标人在附件十四中列明即可。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2)未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;
(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经采购人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或代理人（签字）：       

日期： 
注：投标人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供投标截止时间前三个月（2026年4月至2026年6月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供投标截止时间前三个月（2026年4月至2026年6月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年年度审计报告）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。）
附件十三：承诺函
注：1.针对第三部分 第三点“技术要求”中第3.“中心机房显示器采购”内容按招标文件中文字加黑加下划线的要求出具承诺函（格式自拟）。
2.投标人承诺在招标文件要求的工期（30日历天）基础上提前完工的，投标人须提供加盖公章的工期承诺函（格式自拟）。中标后纳入合同管理，未按承诺工期完工的，按违约处理。
附件十四：供应材料一览表（升级改造）

	序号
	材料名称
	品牌
	型号/规格
	生产厂家
	环保等级/ 性能指标
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：投标人请务必标注所选用主材料的品牌、型号。
附件十五：现场踏勘确认单
项目名称：中心机房改造
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-07-002
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内。


_1234567890/�������嵥�����Ļ���������Ŀ��.zip


工程量清单（中心机房改造项目）/1、中心机房改造项目-工程量清单.xlsx

1.1扉-1 招标工程量清单扉页





						中心机房改造项目									工程








			招标工程量清单





			招  标  人：									造价咨询人：


									（单位盖章）						（单位资质专用章）





			法定代表人
或其授权人：									法定代表人
或其授权人：


									（签字或盖章）						（签字或盖章）





			编  制  人：									复  核  人：


									（造价人员签字盖专用章）						（造价工程师签字盖专用章）





			编制时间：						2026年06月21日			复核时间：			2026年06月21日





			扉-1








1.2表-02 建设项目汇总表


			建设项目汇总表





			工程名称：中心机房改造项目															第1页 共1页


			序号			单项工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			中心机房改造项目						0.00





































































































			合  计									0.00





			未来软件编制															2026年7月20日


			表-02








2.1表-03 单项工程汇总表


			单项工程汇总表





			工程名称：中心机房改造项目															第1页 共1页


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			安装工程						0.00


			2			装饰工程						0.00


































































































			合  计									0.00





			未来软件编制															2026年7月20日


			表-03








3.1表-04 单位工程汇总表


			单位工程汇总表





			工程名称：安装工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			人工费						


			1.2			材料费						


			1.3			施工机具使用费						


			1.4			企业管理费						


			1.5			利润						


			2			措施项目						


			2.1			单价措施项目费						


			2.2			总价措施项目费						


			2.2.1			其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			其中：暂列金额						0.00


			3.2			其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			其中：计日工						


			3.4			其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制												2026年7月20日


			表-04








3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：安装工程												标段：									第1页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									C 电气安装工程												1


									C 3309机房电气安装工程												1


			1			030404035001			8孔单相暗插座15A安装（排插）			1.名称:8孔单相暗插座15A安装（排插）
2.排插要求：符合国家标准、具备3C认证，额定功率≥2500W；
3.配置要求：插孔数量按需配置，带有独立电源开关与过载保护功能。
4.安装位置：安装于桌下隔板之上或桌侧，便于插头插拔且不影响桌面使用；
5.连接要求：与电源线连接牢固，采用防水、防脱落方式，避免外力拉扯导致线路松动脱落。						个			23


			2			030502005001			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线。。
2.端接统一T568B 标准。
3.强弱电物理分离，严禁共管共槽；平行间距≥300mm，交叉垂直距≥100mm。
4.线缆一律选用低烟无卤阻燃材质。
5.弱电屏蔽连续性完好。
6.标识要求：每根网线两端做永久性标识，包含点位编号、起始位置等信息。
7.水晶头、接线等						m			976.25


			3			030411004005			配线			1名称：管内/桥架内穿线
2.电源线规格：3×2.5平方，符合国家标准，具备3C认证；
3.绝缘层：优质阻燃材料，阻燃等级不低于GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》规定的C级。						m			2928.54


			4			030501012001			交换机			1名称：48口交换机						台			2


			5			030411004007			安装工程拆除			1拆除：三层网线、电线、插座等相关拆除						项			1


									C 3209机房电气安装工程												1


			6			030404035014			8孔单相暗插座15A安装（排插）			1.名称:8孔单相暗插座15A安装（排插）
2.排插要求：符合国家标准、具备3C认证，额定功率≥2500W；
3.配置要求：插孔数量按需配置，带有独立电源开关与过载保护功能。
4.安装位置：安装于桌下隔板之上或桌侧，便于插头插拔且不影响桌面使用；
5.连接要求：与电源线连接牢固，采用防水、防脱落方式，避免外力拉扯导致线路松动脱落。						个			99





			本页小计





			未来软件编制																					2026年7月20日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：安装工程												标段：									第2页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


			7			030502005002			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线。。
2.端接统一T568B 标准。
3.强弱电物理分离，严禁共管共槽；平行间距≥300mm，交叉垂直距≥100mm。
4.线缆一律选用低烟无卤阻燃材质。
5.弱电屏蔽连续性完好。
6.标识要求：每根网线两端做永久性标识，包含点位编号、起始位置等信息。
7.水晶头、接线等						m			3689.53


			8			030411004006			配线			1名称：管内/桥架内穿线
2.电源线规格：3×2.5平方，符合国家标准，具备3C认证；
3.绝缘层：优质阻燃材料，阻燃等级不低于GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》规定的C级。						m			5325.63


			9			030412005001			荧光灯			1名称：双管荧光灯
2安装方式：吸顶安装
3施工内容：灯具固定安装、接线、固定配件等						套			101


			10			030501012002			交换机			1名称：48口交换机						台			1


			11			030501012003			1名称：48口交换机（利旧拆除安装）			1名称：48口交换机（利旧拆除安装）						台			6


			12			030502007001			光缆			1规格型号：光缆型号 GYTA/GYTS，单模 G.652D，1芯，
2工作内容：包含布放、成端、OTDR 测试、盘留固定、标识标牌，配套接头盒、终端盒、尾纤、耦合器安装调试，符合通信行业标准。						m			179.33


			13			030502014001			光纤熔接			1名称：光纤连接 熔接法单模						个			7


			14			030411001001			配管			1名称：刚性阻燃 PVC 
2规格： DN25，
3工作内容：砖及混凝土墙面、顶板明敷设，配套管件、固定支吊架安装，管路粘接连接等完成一切相关内容。						m			45.23


			15			030411003001			桥架			1名称：桥架200*100
2工作内容：含除锈、刷漆、防腐、盖板、、分隔板、配件、接地等完成一切相关内容。						m			15


			16			030411004008			安装工程拆除			1拆除：三层网线、电线、灯具、插座等相关拆除						项			1


			分部分项合计





			本页小计


			合    计





			未来软件编制																					2026年7月20日


			表-08








3.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0															1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月20日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月20日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.04～0.08%







































































			合  计





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月20日


			表-11








3.4表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费												100


			1.1			社会保险费															2.4


			1.2			住房公积金															0.42


			1.3			环境保护税															0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01												9













































































			合  计





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月20日


			表-13








4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)


			单位工程汇总表





			工程名称：装饰工程						标段：						第1页 共1页


			序号			汇 总 内 容						金额(元)						其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程						


			1.1			人工费						


			1.2			材料费						


			1.3			施工机具使用费						


			1.4			企业管理费						


			1.5			利润						


			2			措施项目						


			2.1			单价措施项目费						


			2.2			总价措施项目费						


			2.2.1			其中：安全文明施工措施费						


			3			其他项目						


			3.1			其中：暂列金额						0.00


			3.2			其中：专业工程暂估价						0.00


			3.3			其中：计日工						


			3.4			其中：总承包服务费						


			4			规费						


			5			税金						



























































			合  计


			未来软件编制												2026年7月20日


			表-04








4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程												标段：									第1页 共1页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金 额(元)


																								综合单价			合价			其中


																														暂估价


									A 装饰工程												1


			1			011610002001			金属门窗拆除			1、现有铝合金玻璃隔断门拆除
2、综合考虑报价						m2			160.79


			2			011606001001			楼地面龙骨及饰面拆除			1、现有防静电活动地板拆除
2、综合考虑报价						m2			601.25


			3			011610002002			垃圾外运			1、垃圾外运
2、综合考虑报价						项			1


			4			010802001001			金属（塑钢）门			1、铝合金玻璃隔断门（样式甲方定）
2、综合考虑报价						m2			154.62


			5			011104004001			防静电活动地板			1、防静电活动地板
2、综合考虑报价						m2			601.25


			分部分项合计







































































			本页小计


			合    计





			未来软件编制																					2026年7月20日


			表-08








4.3表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工									


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.7															不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0															1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.22


			2			011707002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0～0.1%


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.2%


			4			011707004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：
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			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.05～0.1%


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						


			7			011707007001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0～0.1%


			8			011707008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.3～1.3%


			9			011707009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.5～2.2%


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0															市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
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			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			011707011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.1%


			12			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.03%


			13			011707015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费																					0.04～0.08%
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4.4表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：装饰工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费												100


			1.1			社会保险费															2.4


			1.2			住房公积金															0.42


			1.3			环境保护税															0.1


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01												9
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工程量清单（中心机房改造项目）/2、清单编制说明-中心机房改造项目.doc

编 制 说 明



			工程概况：


    本工程为中心机房改造项目，建设地点在位于南京市江宁区将军大道18号；


        本工程招标范围为图纸注明的范围。


   二、工程量清单编制范围：


（一）图纸编号及版本号：



设计单位



建设单位



正德职业技术学院


工程名称



中心机房改造项目


项目编号



本工程量清单是按设计图纸及现场情况进行编制的。


三、工程量清单编制依据：



1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关图集。



2.2009年《江苏省修缮建筑及安装工程》、《江苏省2014建筑与装饰工程计价表》、《2014安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2018年）及相配套的取费等等。



     3.江苏省、南京市关于工程造价的相关文件及规定。



4.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求综合报价。



四、编制说明：



     1.工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。


2.措施费项目清单中数量均为“1”项，内容仅供参考，投标人根据施工方案自行增添内容、自行报价。措施费应包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、施工期间排水费及降水费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。



3.本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行。



五、工程质量、材料、施工等的特殊要求



1.工程质量须满足招标文件、设计文件及相关规范的要求；



2.施工所使用的材料满足设计的要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货；投标时未注明品牌、厂家、型号及规格的材料，中标后优先采用招标人指定产品。



3.主要材料品牌（拟建议推荐品牌）



序号



材料设备名称



规格、型号



质量等级



品牌要求



1


灯具


详见图纸


优质


欧普、飞利浦、雷士、等等


2


插座


详见图纸


优质


欧普、公牛、正泰、等等


3


电缆电线


详见图纸


优质


江南、远大、上上、等等


4


管材


详见图纸



优质


伟星、日丰、联塑、等等














